



Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | короткий кузов - 4.425 х 1.620 х 2.190; длинный кузов - 4.965 x 1.620 x 2.190 |
| Двигатель | VW турбодизель |
| Объем | 2000 см куб. |
| Мощность | 75 кВт (102 л.с.) |
| Выброс загрязняющих веществ | стандар ЕВРО 5 |
| Привод | 4х2 или 4х4 |
| Трансмиссия | 5 ступеней вперед и 1 назад (4х2), 10 ступеней вперед и 2 назад (4х4) |
| Колёсная база | короткая - 2450 мм, длинная - 2990 мм |
| Грузоподъемность | до 2,9 т |
| Скоростной режим | от 0 до 110 км/ч |
| Гидравлика | max. до 1х90 л/мин, 200 Бар |

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 4585(5135) х 1620 х 2200 мм |
| Двигатель | IVECO F1C |
| Объем | 3000 см куб. |
| Мощность | 107 кВт (145 л.с.) |
| Выброс загрязняющих веществ | стандар ЕВРО 4 |
| Привод | 4х2 или 4х4 |
| Коробка передач | Ручная, синхронизированная, 5-ти ступенчатая, с понижающей передачей |
| Колёсная база | короткая - 2300 мм, длинная - 2900 мм |
| Грузоподъемность | до 2,7 т |
| Колёса | 225/75 R16 C (резина всесезонная) |
| Скоростной режим | от 0 до 110 км/ч |
| Гидравлика | 200 Бар, 100 л/мин |



Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 3630 х 1300 х 2000 мм |
| Двигатель | VW BYC |
| Объем | 2000 см куб. |
| Мощность | 74 кВт (100 л.с.) |
| Выброс загрязняющих веществ | стандар ЕВРО 4 |
| Привод | 4х4 |
| Коробка передач | Автоматическая, гидростатическая трансмиссия |
| Колёсная база | 1900 мм |
| Грузоподъемность | до 2,7 т |
| Колёса | 225/75 R16 C (резина всесезонная) |
| Скоростной режим | от 0 до 50 км/ч |
| Гидравлика | 200 Бар, 80 л/мин |

# Навесное оборудование

Особенностью автомобилей Multicar является то, что они объединяют в себе бортовой автомобиль и самоходное шасси, на которое благодаря мощной гидравлике можно устанавливать более 100 видов навесного оборудования.